รายละเอียดเครื่องปั่นเหวี่ยงแบบดิจิตอล  Hematocrit

                                        รุ่น      :    KHT-430B
ยี่ห้อ     :     KK  /  Taiwan

1. เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนเม็ดเลือด  ( Hematocrit  Centrifuge )  แบบตั้งโต๊ะ   ตัวเครื่องภายนอกทำจากเหล็กเคลือบสีกันสนิม 

2. ความเร็วในการปั่น   12,000  รอบ/นาที   ( 14,490 x g )

3. สามารถปั่นเลือดได้ครั้งละ  24  หลอด    สำหรับ  Capillary  tube  ขนาด  75(L)x1.5(dia) มม.

4. สามารถตั้งเวลาในการปั่นแบบดิจิตอล  ได้สูงสุด  99  นาที 
5. มีระบบเบรคเป็นแบบ Automatic  กรณีที่ต้องการหยุดเครื่องกระทันหัน
6. เครื่องจะหยุดการทำงานถ้าหากเปิดฝาเครื่อง   และมีระบบ  Safety shutout 

7. มีแผ่นอ่านค่าปริมาณเม็ดเลือด   จำนวน  1  ชุด
8. ใช้ไฟฟ้า  220  โวลท์   50  เฮิร์ท
9. รับประกันคุณภาพ   1  ปี
10. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศไต้หวัน
